大覚寺放生池測量調査報告書

平成１４年１０月

ソウギョ・バスターズ

測量班

1. 概 要

位置 京都市右京区嵯峨大沢町４ 大覚寺大沢池地先

測量調査目的 大沢池景観修復の為の事前測量調査（大沢池環境管理プロジェクト）

放生池水深調査および樹木位置測定調査のための基礎データ収集

既存資料 平成13年作製 縮尺 1/500 大沢池現況平面図（ソウギョ・バスターズ）

作成年月日不詳 縮尺 不明 大覚寺案内図

B.M＝10.230 m 大沢池岸土留杭上面

2. 放生池水深測量調査・岸部断面測量調査方法

トラバー点確認 平成１３年設置済みトラバー点確認測量

縦断線形 最大幅を基準線とする直線

横断測点決定方法 選点図面上で作業量を推定して決定---4 本

池部測量調査方法 5 mスタッフ（箱尺）による水面からの水深測定方法

岸部断面測量方法 測量2 mポール 2 本によるポール横断測量

3. 測量成果

測定諸元

放生池外周 150 ｍ

放生池最大幅 47 ｍ

放生池 N.W.L ＝ 9.76 m

放生池最大水深 0.89 m （ヘドロ上部まで）・・EL= 8.87 ｍ

放生池最大水深 0.92 m （ヘドロ下部まで）・・EL= 8.84 ｍ

放生池最大ヘドロ深さ 0.08 m

測量図

放生池平面図 1/200 ・・・・・・・・・1枚

横断図 1/200・1/100・・・・・・・・・1枚

大覚寺案内図 1/500 ・・・・・・・・1 枚

4. 主要作業内容

測量

平成 14 年 8 月 31 日（土）晴れ 午前 9 時 30 分 ～午後 4 時

川口、小沼、学生 7 名

1）五社神社トラバー点設置

2）天神島トラバー点設置

3）放生池外周トラバー点確認測量

トラバー点 選点方法・・巻尺で10ｍを計測して設置する。

同時に選点図に現地でプロットする。

1) 現地および現況平面図の精査

2) B.Mの調査および選点・・大沢池岸土留杭上面 EL＝10.230と決定

3) 縦・横断法線の検討・・最大幅を基線とする直線と決定

4）放生池 N.W.L 測定・・・B.M－0.47 ｍ

5）大覚寺案内図縮尺決定のための確認測量

1）本堂舞台を測定・・・・・ 14.95 ｍ（確定）

2）宝塔階段上部を測定・・・ 15.21 ｍ（検測）

平成 14 年 9 月 1 日（日）晴れ 午前 9 時 30 分 ～午後 3 時

春田、小沼、学生 7 名

1）放生池水深測量

2）放生池岸部断面測量

整理・図化

平成 14 年 9 月 1 日（日）～16 日（月）

放生池現況平面図作成

大覚寺案内図縮尺決定作業

5. 考 察

(1) 平面図について

平成13年作製大沢池現況平面図のCAD図面化を行った。

（ラスター・データをベクトル・データに変換）

CAD 図面を利用して放生池詳細現況平面図を作製した。

横断測量測点間隔はおおよそ10 m で行い、水深測定間隔は 10 m ピッチで行なった。

(2) 大覚寺案内図について

課題：縮尺（スケール）が不明確であった。

対処：本堂舞台を測定した。14.95 m。

検測箇所として宝塔階段上部を測定した。15.21 m。

方法：案内図CAD図面を読み込み測定済みの本堂舞台の距離がCAD上で

14.95 m となるようにCAD図面の縮尺を調整した。

一回目の確認作業によりCAD上で表示された距離と実測値との比率

を計算することにより二回目のCAD図面の縮尺調整により縮尺を決定

した。

結果：CAD図面（DXFファイル）の縮尺が 1/871 であった。

誤差：検測場所でのCAD上の距離と測定結果の誤差が0.10 m であった。

今後の課題

1）放生池詳細現況平面図で行ったCAD上でトレースすることによる大沢池詳細図

（CAD図面）の作成。

2）大覚寺案内図 CAD 図面の CAD 図面上でのトレース

3）放生池CAD図面上からトラバー点の座標データが読み取り可能かどうかの判定

4）樹木位置の座標化

5）大覚寺案内図と大沢池現況平面図とCAD図面上での合成

7. 測量調査使用機材

スタッフ（箱尺）--------------1本・・・・・購入済み

巻尺（30m エスロン）----------1本・・・・・借用

切刀ハンマー（1ｋｇ）---------2本・・・・・購入済み

コノエ鋲（10cm）-------------15本・・・・・購入済み

ロープ-----------------------200ｍ・・・・・購入済み

測量 2 m ポール---------------2本・・・・・購入済み

コンベックス・・・・・・・・・・・・・・・・持参

CAD（HO-CAD、JW-CAD）

川口 俊雄

1995-11-21T17:41:00

川口俊雄